DR4050 Installatie-instructies.

[Volgen](https://support.digikeijs.com/hc/nl/articles/360007236378-DR4050-Installatie-instructies-/subscription.html)

DR4050 Installatie-instructies.

1. Verwijder alle eerder geïnstalleerde applicaties.
2. Download de [software.](https://drive.google.com/open?id=132ZrhrybdEFhI7uEiWTUQHLadjlfEpSF)
3. Sluit de DR4050 niet aan op de voeding of pc.
4. Zoek uw downloadbestand.
5. Open de map digileds\_config\_setup.
6. Klik met de rechtermuisknop op "setup" en vervolgens op "Als administrator uitvoeren".
7. Het eindigt met een fout.
8. Herhaal het bovenstaande, behalve dit keer het vinkje uitzetten in het selectievakje stuurprogramma's installeren.
9. Het zal deze keer succesvol zijn.
10. U zou het programma nu op uw bureaublad moeten hebben staan.
11. Sluit ALLEEN de USB-kabel aan op de DR4050 en pc.
12.Wanneer u ziet dat de driver is geïnstalleerd, klikt u op het vak voor meer informatie.
13. Noteer op welke poort de driver wordt geïnstalleerd.
14. Voer het DigiLED Config-programma uit.
15. Selecteer de com-poort.
16. Sluit vervolgens de stroom naar de DR4050 aan.
17. Schuif een van de schuifregelaars en je zou de verandering in de LED's moeten zien.

Als het bovenstaande niet lukt en afhankelijk van welke versie van Windows u gebruikt, moet u mogelijk het volgende doen:

1. Verwijder alle eerder geïnstalleerde applicaties.
2. Klik met de rechtermuisknop op "setup" en klik vervolgens op "Compatibiliteitsproblemen oplossen".
3. Selecteer de vorige versie van Windows.
4. Voer uit als Vista.
5. Installeer alleen voor mij.
6. Vink het vakje van het stuurprogramma aan.
7. Het eindigt met een fout.
8. Klik op het "Programma uitvoeren".
9. Schakel dit keer het selectievakje stuurprogramma's installeren uit.
10. Het zal deze keer correct worden geïnstalleerd.
11. Sluit het compatibiliteit programma.
12. Sluit alleen de USB-kabel naar de DR4050 en pc aan.
13.Wanneer u ziet dat de schijf wordt geïnstalleerd, klikt u op het vak voor meer informatie.
14. Noteer op welke poort de driver wordt geïnstalleerd.
15. Voer het DigiLED Config-programma uit.
16. Selecteer de com-poort.
17. Sluit vervolgens de stroom naar de DR4050 aan.
18. Schuif een van de schuifregelaars en je zou de verandering in de LED's moeten zien.
19. U kunt ook proberen de DigiLED Config uit te voeren. programma door met de rechtermuisknop te klikken en op "Als administrator uitvoeren"